Ausschreibungstexte

## Geberit Aufputzspülkästen

**Spülkasten tiefhängend für Aufputz-Montage mit 2-Mengen-Spültechnik**

Inhalt 9 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung,  
Tasten rechts im Deckel integriert

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Spülbogen 23 x 23 cm u. Innenverbinder

– Eckventil und Befestigungsmaterial

Spülvollmenge 6 - 9 l, Werkseinstellung 9 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten tiefhängend

Art. Nr.: 140.333.11.1 weiß

Art. Nr.: 140.333.XX.1 glanzfarben

**Spülkasten tiefhängend für Aufputz-Montage mit 2-Mengen-Spültechnik und verschraubtem Deckel**

Inhalt 9 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links, rechts und hinten Mitte  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung,  
Tasten rechts im Deckel integriert

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Spülbogen 23 x 23 cm u. Innenverbinder

– Eckventil und Befestigungsmaterial

Spülvo!llmenge 6 - 9 l, Werkseinstellung 9 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten tiefhängend

Art. Nr.: 140.314.11.1 weiß

**Spülkasten tiefhängend für Aufputz-Montage mit 2-Mengen-Spültechnik**

Inhalt 9 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts hinten sowie links und rechts seitlich, bestehend aus:

* wassersparender 2-Mengen-  
  Spültechnik für Teil- und Vollspülung, Tasten rechts im Deckel integriert

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Befestigungsmaterial

**ohne** Spülbogen, Eckventil u. Befestigungsmat.

Spülvollmenge 6 - 9 l, Werkseinstellung 9 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten tiefhängend

Art. Nr.: 140.338.11.1 weiß

**Spülkasten tiefhängend für Aufputz-Montage**

Spülmenge 6 – 9 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links, rechts und hinten Mitte  
bestehend aus

– wassersparender Spül- u. Stopptaste   
rechts im Deckel

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Spülbogen 23 x 23 cm und Innenverbinder

– Eckventil und Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten tiefhängend

Art. Nr.: 127.000.11.1 weiß

**Universal-Spülkasten tiefhängend für Aufputz-Montage**

Spülmenge 6 – 9 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links, rechts und hinten Mitte, hinten links und hinten rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender Spül- u. Stopptaste rechts   
im Deckel

– geräuscharmen Schwimmerventil

**ohne** Spülbogen und Eckventil

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten tiefhängend

Art. Nr.: 127.038.11.1 weiß

Aufputzspülkästen und Zubehör

## Geberit Aufputzspülkästen

**Spülkasten für aufgesetzte Montage mit Zweimengenspülung**

Betätigungen für Vollspülung (6 od. 9 Liter einstellbar) und Teilspülung (3 Liter), rechts im Deckel integriert, schwitzwasservollisoliert

bestehend aus:

– geräuscharmen Schwimmerventil 3/8’’

– Wasseranschluß links, rechts, hinten

– inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial

– Einstellung Vollmenge 6 Liter

\_ Eckventil

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten aufgesetzt

Art. Nr.: 128.300.11.5 weiß

Art. Nr.: 128.300.10.5 bahamabeige

**Spülkasten für aufgesetzte Montage Spül/Stopp**

Betätigungen für Vollspülung rechts im Deckel integriert, schwitzwasservollisoliert

bestehend aus:

– geräuscharmen Schwimmerventil 3/8’’

– Wasseranschluß links, rechts, hinten

– inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial

– Einstellung Vollmenge 6 Liter

\_ Eckventil

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten aufgesetzt

Art. Nr.: 128.000.11.5 weiß

**Spülkasten für aufgesetzte Montage Spül/Stopp, verschraubter Deckel**

Betätigungen für Vollspülung rechts im Deckel integriert, schwitzwasservollisoliert

bestehend aus:

– geräuscharmen Schwimmerventil 3/8’’

– Wasseranschluß links, rechts, hinten

– inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial

– Einstellung Vollmenge 6 Liter

\_ Eckventil

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten aufgesetzt

Art. Nr.: 128.006.11.5 weiß

**Spülkasten hochhängend**

Spülmenge 6 - 9 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links, rechts

bestehend aus:

– Kettenzugbetätigung links oder rechts

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Befestigungsmaterial

**ohne** Spülrohr, Spülrohrverbinder und Eckventil

Fabrikat: Geberit

Typ: Aufputzspülkasten hochhängend

Art. Nr.: 127.052.11.1 weiß

Aufputzspülkästen und Zubehör

## Zubehör

**Spülbogen 90 ° 23 x 23 cm**

für tiefhängende Aufputzspülkästen

Fabrikat: Geberit

Typ: Spülbogen

Art. Nr.: 118.003.11.1 weiß

**Spülbogen 90 ° 65 x 35 cm**

für halbhochhängende Aufputzspülkästen

Fabrikat: Geberit

Typ: Spülbogen

Art. Nr.: 118.007.11.1 weiß

Art. Nr.: 118.007.XX.1 glanzfarben

**Spülbogen zweiteilig**

mit Rohrband, Puffer und Steckdoppelnippel, für halbhochhängende Aufputzspülkästen

Fabrikat: Geberit

Typ: Spülrohrgarnitur

Art. Nr.: 118.100.11.1 weiß

Art. Nr.: 118.100.XX.1 glanzfarben

**Umbauset für hochhängende Spülkästen**

für Wasseranschluß hinten mitte

Fabrikat: Geberit

Typ: Umbauset für WA hinten

Art. Nr.: 216.756.00.1

**Panzerschlauch zu 128.310**

für Wasseranschluß hinten mitte

Fabrikat: Geberit

Typ: Umbauset für WA hinten

Art. Nr.: 240.069.00.1

# Umbauset zu 140.3xx

für Wasseranschluß hinten mitte zu 140.3xx

Fabrikat: Geberit

Typ: Umbauset

Art. Nr.: 240.297.00.1

**Spülrohrverbinder für hochhängende Spülkästen**

Spülrohr Ø 32mm

Fabrikat: Geberit

Typ: Spülrohrverbinder

Art. Nr.: 242.018.00.1

**Spülrohr für hochhängende Spülkästen**

mit Befestigungsmaterial, Ø 32 mm

Fabrikat: Geberit

Typ: Spülrohr Ø 32 mm

Art. Nr.: 119.504.11.1 weiß

**UP-Spülrohr für hochhängende Spülkästen**

Ø 32 mm, ausziehbar mit Schutzstopfen

Fabrikat: Geberit

Typ: UP-Spülrohr Ø 32 mm

Art. Nr.: 119.611.16.1 weiß

**Spülbogen Ø 32 mm mit Rosette**

zu UP-Spülrohr

Fabrikat: Geberit

Typ: Spülbogen Ø 32 mm

Art. Nr.: 119.610.11.1 weiß

Ausschreibungstexte

## Geberit Sanitärmodul WC Bauhöhe 101 cm

**Monolith Sanitärmodul WC101 für Stand-WC mit 2-Mengen-Spültechnik**

Spülmenge 9/3 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung,  
Tasten rechts im Deckel integriert

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Frontverkleidung Glas/Steinzeug

* Eckventil und Befestigungsmaterial
* Für Stand-WC mit wandbündigen Seitenschürzen

Spülvollmenge 6 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Glasfarbe: ………..

Art. Nr.: 131.003.JK.5 Glas lava/Aluminium

Art. Nr.: 131.003.JL.5 Glas sand/Aluminium

Art. Nr.: 131.003.SI.5 Glas weiss/Aluminium

Art. Nr.: 131.003.SJ.6 Glas schw./Alu schw.

Art. Nr.: 131.003.SL.5 Glas mint/Aluminium

Art. Nr.: 131.003.00.5 Schiefer/Alu schw.

Art. Nr.: 131.003.JV.5 Beton/Aluminium

**Monolith Sanitärmodul WC101 für Wand-WC mit 2-Mengen-Spültechnik**

Spülmenge 9/3 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung,  
Tasten rechts im Deckel integriert

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Frontverkleidung Glas/Steinzeug

– Eckventil und Befestigungsmaterial

Spülvollmenge 6 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Glasfarbe: ………

Art. Nr.: 131.022.JK.5 Glas lava/Aluminium

Art. Nr.: 131.022.JL.5 Glas sand/Aluminium

Art. Nr.: 131.022.SI.5 Glas weiss/Aluminium

Art. Nr.: 131.022.SJ.6 Glas schw./Alu schw.

Art. Nr.: 131.022.SL.5 Glas mint/Aluminium

Art. Nr.: 131.022.00.5 Schiefer/Alu schw.

Art. Nr.: 131.022.JV.5 Beton/Aluminium

Ausschreibungstexte

## Geberit Sanitärmodul WC Bauhöhe 114 cm

**Monolith Sanitärmodul WC114 für Stand-WC mit 2-Mengen-Spültechnik**

Spülmenge 9/3 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung,  
Tasten rechts im Deckel integriert

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Frontverkleidung Glas/Steinzeug

* Eckventil und Befestigungsmaterial
* Für Stand-WC mit wandbündigen Seitenschürzen

Spülvollmenge 6 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Glasfarbe: ………..

Art. Nr.: 131.033.JK.5 Glas lava/Aluminium

Art. Nr.: 131.033.JL.5 Glas sand/Aluminium

Art. Nr.: 131.033.SI.5 Glas weiss/Aluminium

Art. Nr.: 131.033.SJ.6 Glas schw./Alu schw.

Art. Nr.: 131.033.00.5 Schiefer/Alu schw.

Art. Nr.: 131.033.JV.5 Beton/Aluminium

**Monolith Sanitärmodul WC114 für Wand-WC mit 2-Mengen-Spültechnik**

Spülmenge 9/3 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung,  
Tasten rechts im Deckel integriert

– geräuscharmen Schwimmerventil

– Frontverkleidung Glas/Steinzeug

– Eckventil und Befestigungsmaterial

Spülvollmenge 6 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Glasfarbe: ………

Art. Nr.: 131.031.JK.5 Glas lava/Aluminium

Art. Nr.: 131.031.JL.5 Glas sand/Aluminium

Art. Nr.: 131.031.SI.5 Glas weiss/Aluminium

Art. Nr.: 131.031.SJ.6 Glas schw./Alu schw.

Art. Nr.: 131.031.00.5 Schiefer/Alu schw.

Art. Nr.: 131.03.JV.5 Beton/Aluminium

Ausschreibungstexte

## Geberit Sanitärmodul Plus WC Bauhöhe 101 cm

**Monolith Plus Sanitärmodul WC101 für Stand-WC mit 2-Mengen-Spültechnik**

Spülmenge 9/3 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung

– Orientierungslicht in 7 Farben

– Geruchsabsaugung integriert

– Frontverkleidung Glas/Steinzeug

* Eckventil und Befestigungsmaterial
* Für Stand-WC mit wandbündigen Seitenschürzen

Spülvollmenge 6 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Glasfarbe: ………..

Art. Nr.: 131.203.JK.7 Glas lava/Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.JL.7 Glas sand/Aluminium

Art. Nr.: 131.203.SI.7 Glas weiss/Aluminium

Art. Nr.: 131.203.SJ.7 Glas schw./Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.00.7 Schiefer/Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.JV.7 Beton/Aluminium

**Monolith Plus Sanitärmodul WC101 für Wand-WC mit 2-Mengen-Spültechnik**

Spülmenge 9/3 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung

– Orientierungslicht in 7 Farben

– Geruchsabsaugung integriert

– Frontverkleidung Glas/Steinzeug

– Eckventil und Befestigungsmaterial

Spülvollmenge 6 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Glasfarbe: ………

Art. Nr.: 131.203.JK.7 Glas lava/Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.JL.7 Glas sand/Aluminium

Art. Nr.: 131.203.SI.7 Glas weiss/Aluminium

Art. Nr.: 131.203.SJ.7 Glas schw./Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.00.7 Schiefer/Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.JV.7 Beton/Aluminium

Ausschreibungstexte

## Geberit Sanitärmodul Plus WC Bauhöhe 114 cm

**Monolith Plus Sanitärmodul WC114 für Stand-WC mit 2-Mengen-Spültechnik**

Spülmenge 9/3 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung

– Orientierungslicht in 7 Farben

– Geruchsabsaugung integriert

– Frontverkleidung Glas/Steinzeug

* Eckventil und Befestigungsmaterial
* Für Stand-WC mit wandbündigen Seitenschürzen

Spülvollmenge 6 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Glasfarbe: ………..

Art. Nr.: 131.203.JK.7 Glas lava/Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.JL.7 Glas sand/Aluminium

Art. Nr.: 131.203.SI.7 Glas weiss/Aluminium

Art. Nr.: 131.203.SJ.7 Glas schw./Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.00.7 Schiefer/Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.JV.7 Beton/Aluminium

**Monolith Plus Sanitärmodul WC114 für Wand-WC mit 2-Mengen-Spültechnik**

Spülmenge 9/3 l, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluß links und rechts,  
bestehend aus:

– wassersparender 2-Mengen-  
Spültechnik für Teil- u. Vollspülung

– Orientierungslicht in 7 Farben

– Geruchsabsaugung integriert

– Frontverkleidung Glas/Steinzeug

– Eckventil und Befestigungsmaterial

Spülvollmenge 6 l, Spülteilmenge 3 l

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Glasfarbe: ………

Art. Nr.: 131.203.JK.7 Glas lava/Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.JL.7 Glas sand/Aluminium

Art. Nr.: 131.203.SI.7 Glas weiss/Aluminium

Art. Nr.: 131.203.SJ.7 Glas schw./Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.00.7 Schiefer/Alu schw.

Art. Nr.: 131.203.JV.7 Beton/Aluminium

## Geberit Monolith Zubehör

Monolith Wasseranschluss-Set unten

Für WC101 und 114

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.013.00.1

Monolith Anschluss-Set mit Abgangsbogen

Für WC101 und 114

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.081.11.1

Monolith Anschluss-Set für Stand-WC

Für WC101 und 114

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.082.16.1

Monolith Abgangsstutzen für Stand-WC

Für WC101 und 114

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.083.16.1

Monolith Abgangsstutzen exzentrisch 3cm für Stand-WC

Für WC101 und 114

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.085.11.1

Monolith Abgangsstutzen exzentrisch 5cm für Stand-WC

Für WC101 und 114

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Art. Nr.: 388.352.29.1

Monolith Abgangsstutzen exzentrisch 7cm für Umbau Stand-WC Abgang hinten auf Wand-WC

Für WC101 und 114

Fabrikat: Geberit

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.108.11.1

Monolith Etagenbogen 90/110

Fabrikat: Geberit

Für WC101 und 114

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.088.29.1

Monolith Umbauset AquaClean Aufsätze

Fabrikat: Geberit

Für Monolith WC101

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.102.TA.1

Monolith Umbauset AquaClean Aufsätze

Fabrikat: Geberit

Für Monolith WC114

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.100.TA.1

Monolith Wasseranschluss-Set WC114

Fabrikat: Geberit

Für Monolith WC114

Typ: Monolith

Art. Nr.: 131.077.00.1