Ausschreibungstexte

Kombifix und Duofix Montageelemente

**Vorbeschrieb Kombifix:**

Das Vorwandinstallationssystem Kombifix zum Ein- und Ausmauern besteht aus vormontierten verzinkten WC-Montageelementen.

Das Vorwandinstallationssystem Kombifix zum Ein- und Ausmauern ist vor Massivwände zu installieren. Die Montageelemente sind innerhalb des Rahmens auszumauern und außerhalb des Rahmens einzumauern.

Die Verlegerichtlinien für das Vorwandinstallationssystem Kombifix zum Ein- und Ausmauern sind zu beachten.

Für die Montage aller anderen Sanitärapparate (WT, UR usw.) sind

die universellen Geberit Duofix Montageelemente zu verwenden.

Diese sind sowohl für Nass- als

auch im Trockenbau einsetzbar.

**Vorbeschrieb Duofix:**

Geberit Duofix sind variabel einsetzbare Montageelemente für den Einsatz im Nass- und   
Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur **Ein-, Aus- und Vormauerung** sowie für  
den Einsatz im **Trockenbau** als auch für die **In- und Vorwandinstallation** geeignet und   
einsetzbar.

### Inwandinstallation

Die Ständerwände sind nach DIN 18 183 “Montagewände aus Gipskartonplatten (Ausführung von Metallständerwänden)” auszuführen.

Bei Holzständerwänden ist die Tragfähigkeit der DIN 18 183 zu beachten.

Die Geberit Duofix Montageelemente sind mit dem Ständerwerk zu verschrauben. Die Beplankung muß vollflächig am Montageelement aufliegen.

Vorwandinstallation

Mit dem Bausatz für Vorwandmontage sind die Montageelemente vor einer Massivwand (Mauerwerk, Beton) oder vor Ständerwänden nach DIN 18 183 zu montieren.

Die Montageelemente sind selbsttragend und können einzeln oder zu mehreren Montageelementen in Reihe montiert werden (Einsatz im Nass- oder Trockenbau).

Die Montage der Geberit Duofix Montageelemente erfolgt über vier Befestigungspunkte am Baukörper. Die Beplankung erfolgt im Trockenbau direkt auf den Montageelementen.

Die Verlegerichtlinien von Geberit Duofix sind zu beachten.

Kombifix und Duofix Montageelemente

WC-Elemente

#### Kombifix-Wand-WC-Element Standard mit Betätigung von vorne

**für Vormauerung oder Einmauerung, mit 2-Mengen-Spültechnik**

verzinkt, 12 cm tief, mit Tiefenverstellung  
bestehend aus:

* Wandeinbauspülkasten UP Sigma (320) 6 – 7,5 l für Betätigung von vorne  
  Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar,  
  Werkweinstellung 6/3 l
* neuem Spülkasten-Bauschutz
* Universalwasseranschluss ½‘‘ AG mit integriertem Eckventil
* PE-Abgangsbogen ø 90/90 mm
* PE-Übergangsstück ø 90/110 mm
* WC-Anschlussgarnitur
* Schallschutz-Set
* Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

**ohne** Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Kombifix

Art. Nr.: 110.366.00.5

**Kombifix-Wand-WC-Element Geruchsabsaugung mit 2-Mengen-Spültechnik, für Vormauerung oder Einmauerung, Betätigung von vorne**

verzinkt, 12 cm tief, mit Tiefenverstellung

bestehend aus:

* Wandeinbauspülkasten Sigma (UP320) 6 – 7,5 l für Betätigung von vorne Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* **Geruchabsaugeanschluss über das Spülrohr ø 50 mm**\*
* neuem Spülkasten-Bauschutz
* Universalwasseranschluss ½‘‘ AG mit integriertem Eckventil
* Lehrrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
* steckbarer Ablaufbefestigung
* PE-Wand-WC-Bogen ø 90/90 mm
* PE-Übergangsstück ø 90/110 mm
* Manschettengarnitur
* Schallschutzset

**ohne** Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Kombifix

Art. Nr.: 110.367.00.5

\* Ventilatorabsaugeleistung über das Spülrohr max. 20m3/h!

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma (UP320) für Betätigung von vorne,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung,
* universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,
* Manschettengarnitur Ø 90 mm,
* Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean
* Befestigungsmaterial,
* Schallschutz-Set,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.311.00.6

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma für Betätigung von vorne, mit Geberit Power & Connect Box,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung,
* universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,
* Manschettengarnitur Ø 90 mm,
* Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean
* Befestigungsmaterial,
* Schallschutz-Set,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.921.00.6

Duofix Montageelemente

WC-Elemente

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma (UP320) für Betätigung von vorne,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, inkl. Geruchabsaugeanschluss, Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus-

undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* Geruchabsaugeanschluss Ø 50 mm **\*\***
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung,
* universellen Wasseranschluss 1/2'' AG
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,
* Manschettengarnitur Ø 90 mm,
* Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean
* Befestigungsmaterial,
* Schallschutz-Set,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.367.00.6

**\*\*** Ventilatorabsaugeleistung über das Spülrohr   
max. 20 m3/H

**Duofix Brandverschluss-Set UP320**

Für die nachträgliche Montage auf Duofix-WC-Elementen mit einer Breite von 50 cm, um Feuerwiderstand EI 90 (F90) zu erreichen.

Geprüft nach EN 1364-1

* Brandschutz für Revisionsöffnung, Spülrohr, und Abgangsbogen
* Mindestbeplankung 30 mm

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.863.00.3

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma (UP320) für Betätigung von vorne,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, behinderten- und seniorengerechte Ausführung,** **BH 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus-

undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche,   
  Farbe Geberit blau,
* für Wand-WC mit einer Ausladung   
  größer als 60 cm,
* für stufenlose Höhenverstellung der Montagehöhe Wand-WC 40-46 cm,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25 cm,
* 2 tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M 12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontiertem, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6-7,5 Liter, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung
* Universellem Wasseranschluss ½‘‘ AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110,
* Manschettengarnitur,

- Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean

* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.324.00.6Duofix Montageelemente

WC-Elemente

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma (UP320) für Betätigung von vorne, mit 2-Mengen-Spültechnik, behinderten- und seniorengerechte Ausführung inkl. 2 Befestigungsplatten für Stützklappgriffe**  **BH 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus-

undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche,   
  Farbe Geberit blau,
* für Wand-WC mit einer Ausladung   
  größer als 60 cm,
* mit 2 integrierten Befestigungsplatten für Stützklappgriffe
* für stufenlose Höhenverstellung der Montagehöhe Wand-WC 40-46 cm,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25 cm,
* 4 tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M 12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontiertem, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6-7,5 Liter, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung
* Universellem Wasseranschluss ½‘‘ AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110,
* Manschettengarnitur,

- Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean

* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.375.00.6

**Duofix Montageelement für Kinder- und Kleinkinder-Stand oder Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma (UP320) für Betätigung von vorne,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 97 cm**

Für den Einsatz im Trockenbau. Die Montageelemente sind für den Einsatz im Trockenbau für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung,
* Staueinsatz vormontiert,
* gesteckter Spülbogen,
* universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,
* WC-Anschlussgarnitur weiss/grau,
* Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean
* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.923.00.6 Wand-WC (Plattenhöhe 88cm)

Art.Nr.: 111.922.00.6 Stand-WC (Plattenhöhe 88/83/78 cm)

Duofix Montageelemente

**WC-Elemente**

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma (UP320) für Betätigung von vorne,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, nachträglich höhenverstellbar +8cm,** **Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Trockenbau. Die Montageelemente sind für den Einsatz im Trockenbau als Inwand und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche,   
  Farbe Geberit blau,
* für stufenlose nachträgliche Höhenverstellung des Wand-WC um + 8cm,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25 cm,
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M 12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontiertem, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6-7,5 Liter, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung
* Universellem Wasseranschluss ½‘‘ AG,
* Ablaufbefestigung
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 110,
* Manschettengarnitur,

- Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean

* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Betätigungsplatte

- Abdeckplatte zwischen Fliese und WC- Keramik 115.396.00.1

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.396.00.6

**Abdeckplatte zwischen Fliese und WC-Keramik zu Element für höhenverstellbares Wand-WC**

Zur Abdeckung der sichtbaren Öffnung in der Fertigoberfläche zu Duofix 111.396.00.1

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 115.396.00.1

Duofix Montageelemente

**Zubehör WC-Elemente**

**Duofix Brandverschluss-Set für UP320**

**Zum Schutz gegen Brandausbreitung,**

Zur Montage an Duofix Elemente für Wand-WC mit UP-Spülkasten UP320 und einer Breite von 50 cm.

Zur Montage an Serviceöffnung und Spülrohr/Abgangsbogen.

Feuerbeständig bis 90 Minuten

Brandwiderstandsklasse EI90

Geprüft nach DIN EN 1364-1

Brandverschluss für Spülbogen und Abgangsbogen; Brandverschluss für Serviceöffnung; Bauschutz für Serviceöffnung; Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.863.00.3

Duofix Montageelemente

**WC mit Hygienespülung**

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma für Betätigung von vorne, mit Hygienespülung HS30 und einem Wasseranschluss,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 120 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung,
* universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,
* Manschettengarnitur Ø 90 mm,
* Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean
* Kondensatwassergedämmt
* Steuerelektronik
* Spülprogramme für Zeit und Intervall
* Kompatibel mit Geberit SetApp
* Digital I/O Ausgang
* Rückstausensor
* Netzteil 230/12V mit Kabel 5m
* Magnetventil mit Durchflussbegrenzer
* Befestigungsmaterial,
* Schallschutz-Set,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.057.00.2

Duofix Montageelemente

**WC mit Hygienespülung**

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma für Betätigung von vorne, mit Hygienespülung HS30 und zwei Wasseranschlüsse,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 120 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung,
* universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,
* Manschettengarnitur Ø 90 mm,
* Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean
* Kondensatwassergedämmt
* Steuerelektronik
* Spülprogramme für Zeit und Intervall
* Kompatibel mit Geberit SetApp
* Digital I/O Ausgang
* Rückstausensor
* Netzteil 230/12V mit Kabel 5m
* 2 Magnetventile mit Durchflussbegrenzer
* Befestigungsmaterial,
* Schallschutz-Set,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.058.00.2

Duofix Montageelemente

**WC mit Hygienespülung**

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma für Betätigung von vorne, mit Hygienespülung HS50 und einem Wasseranschluss,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 120 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung,
* universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,
* Manschettengarnitur Ø 90 mm,
* Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean
* Kondensatwassergedämmt
* Steuerelektronik
* Spülprogramme für Zeit und Intervall
* Kompatibel mit Geberit SetApp
* Digital I/O Ausgang
* Rückstausensor
* Netzteil 230/12V mit Kabel 5m
* Magnetventil mit Durchflussbegrenzer
* Befestigungsmaterial,
* Schallschutz-Set,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.075.00.2

Duofix Montageelemente

**WC mit Hygienespülung**

**Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma für Betätigung von vorne, mit Hygienespülung HS50 und zwei Wasseranschlüsse,**

**mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 120 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten   
  6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung,
* universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,
* Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,
* PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,
* Manschettengarnitur Ø 90 mm,
* Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean
* Kondensatwassergedämmt
* Steuerelektronik
* Spülprogramme für Zeit und Intervall
* Kompatibel mit Geberit SetApp
* Digital I/O Ausgang
* Rückstausensor
* Netzteil 230/12V mit Kabel 5m
* 2 Magnetventile mit Durchflussbegrenzer
* Befestigungsmaterial,
* Schallschutz-Set,

**ohne** - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.076.00.2

Duofix Montageelemente

WC-Elemente Betätigung von oben/vorne

#### Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Omega für Betätigung von oben/vorne, mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 82 cm Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus-

undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Bestehend aus:

* selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Geberit blau
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25 cm
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M 12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm
* vormontiertem, vollisolierten Geberit UP-Spülkasten Omega 9 l, Spülmenge 6 l/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung
* universellen Wasseranschluss und Eckventil   
  R ½‘‘ AG
* - steckbarer Ablaufbefestigung, gedämmt
* - PE-Wand-WC-Bogen ø 90/90 mm
* - PE-Übergangsstück ø 90/110 mm
* - Manschettengarnitur
* - Schallschutzset
* - Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC
* - Befestigungsmaterial

**ohne** - Geberit Betätigungsplatte Omega

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.011.00.2

Duofix Montageelemente

WC-Elemente Betätigung von oben/vorne

#### Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Omega für Betätigung

**von oben/vorne, mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 98 cm**Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Bestehend aus:

* selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Geberit blau
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25 cm
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M 12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm
* vormontiertem, vollisolierten Geberit UP-Spülkasten Omega 9 l, Spülmenge 6 l/3 l
* Bauschutz für die Revisionsöffnung
* - universellen Wasseranschluss und   
  Eckventil R ½‘‘ AG
* steckbarer Ablaufbefestigung, gedämmt
* PE-Wand-WC-Bogen ø 90/90 mm
* PE-Übergangsstück ø 90/110 mm
* Manschettengarnitur
* Schallschutzset
* Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC
* Befestigungsmaterial

**ohne** - Geberit Betätigungsplatte Omega

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.038.00.2

Duofix Montageelemente

Montageelement für Waschtisch

**Duofix Montageelement für Waschtisch, wechselbar Einlocharmatur oder Wandarmatur Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Sifongummi 44 x 32 mm,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.436.00.2

Duofix Montageelemente

Montageelement für Waschtisch

**Duofix Montageelement für Waschtisch, für Geberit ONE Wandarmatur Bauhöhe 112-130 cm mit UP-Funktionsbox**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Sifongummi 44 x 32 mm,
* UP-Funktionsbox
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.069.00.2

Duofix Montageelemente

Montageelement für Waschtisch

**Duofix Montageelement WT, für Geberit Armaturensystem Piave/Brenta Standarmaturen Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* UP-Funktionsbox kpl.,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Sifongummi 44 x 32 mm,
* Befestigungsmaterial,

Ohne Abdeckung UP-Funktionsbox 116.425

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.553.00.2

**Duofix Montageelement WT, für Geberit Armaturensystem Piave/Brenta Standarmaturen Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-20cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* UP-Funktionsbox kpl.,
* UP-Wandsifon kpl.,
* Befestigungsmaterial. Ohne Abdeckung UP-Funktionsbox 116.426

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.563.00.2

Duofix Montageelemente

Montageelement für Waschtisch

**Duofix Montageelement WT, für Geberit Armaturensystem Piave/Brenta Wandarmaturen Bauhöhe 130 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* UP-Funktionsbox kpl. verrohrt bis zum Auslauf
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Sifongummi 44 x 32 mm,
* Befestigungsmaterial,

Ohne Abdeckung UP-Funktionsbox 116.425

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.560.00.2

Duofix Montageelemente

Montageelement für Waschtisch

**Duofix Montageelement WT, für Geberit Armaturensystem Piave/Brenta Wandarmaturen Bauhöhe 130 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* UP-Funktionsbox kpl. verrohrt bis zum Auslauf
* UP-Wandsifon kpl.,
* Befestigungsmaterial. Ohne Abdeckung UP-Funktionsbox 116.426

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.562.00.2

Duofix Montageelemente

Montageelement für Waschtisch

**Duofix Montageelement für Waschtisch, wechselbar Einlocharmatur oder Wandarmatur, Bauhöhe 82/98 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Sifongummi 44 x 32 mm,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.486.00.2

Duofix Montageelemente

Montagetaverse für Waschtisch/Spültisch

**Duofix Montagetraverse für Waschtisch**

für den Einbau ausschließlich in Ständerwände

Vormontierte Einheit bestehend aus:

Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,

* 2 kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Sifongummi 44 x 32 mm,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Adichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.464.00.2

**Duofix Montagetraverse für Küchenspüle**

für den Einbau ausschließlich in Ständerwände

Bestehend aus:

* Montagetraverse
* Armaturenanschlüsse ½‘‘ AG inkl.  
  Schallentkoppelung, Schwitzwasserisolierung  
  und Schwitzwasserabdichtung
* PE Fertigablauf-Anschlussbogen Ø 50 mm
* Sifongummi Ø 44 x 40 mm
* Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.774.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelement für WT

###### mit OT-Armaturen

**Duofix Montageelement für Waschtisch   
mit OT-Armaturen Bauhöhe 130 cm**

Für den universellen Einbau in Massiv- und

Trockenbau, für Vor- und Inwandinstallation

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* tiefenverstellbaren Winkeln für Wand- befestigung nach hinten
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* zwei höhenverstellbaren Armaturenan-schlussplatten
* Armaturenanschlüsse ½‘‘ AG inkl. Schallentkoppelung, Schwitzwasserisolierung und Feuchteabdichtung
* PE-Fertigablaufbogen Ø 50 mm
* Sifongummi Ø 44 x 32 mm
* Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.469.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelement für KH-Waschtisch

**Duofix Montageelement für Krankenhaus-waschtisch, wechselbar Einlocharmatur   
oder Wandarmatur Bauhöhe 130 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M10, verstellbares Abstandsmaß 5 bis 38 cm,
* höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte,
* Befestigungsmöglichkeit für Geberit Wandeinbausifon,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung
* Geberit Wandeinbausifon zu Paracelsus und Rehab,

ohne Sifonsichtteile 115.416.11.1 weiss

115.416.21.1 verchromt

115.415.00.1 Edelstahl

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.479.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelement für Ausgussbecken

**Duofix Montageelement für Ausgußbecken mit Wandarmatur, Bauhöhe 130 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* Befestigungsplatte für Ausgußbecken,
* seitlicher, höhenverstellbarer Befestigung für Abwasserleitung,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 56 mm,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.453.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelemente für Bidet

**Duofix Montageelement für Bidet,  
Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* mit - verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Sifongummi 44 x 32 mm,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.516.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelemente für Bidet

**Duofix Montageelement für Bidet,   
Bauhöhe 98 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und

Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Sifongummi 44 x 32 mm,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.518.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelemente für Urinal

**Duofix Montageelement für Urinal (Universal), Einstellung Caprino, BH 130 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei stufenlos verstellbaren Keramikbefestigungen M8,
* eingebautem neuem Rohbauset 116.001 zu Geberit Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009
* Einlaufbogen Ø 32 mm,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Anschlussgarnitur,
* Sifon
* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Fertigmontagezubehör,

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.620.00.2

**Duofix Montageelement für Urinal Geberit Preda/Selva/Tamina mit UP-Steuerung, BH 130 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei stufenlos verstellbaren Keramikbefestigungen M8,
* eingebautem neuem Rohbauset 116.001 zu Geberit Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009
* Wandscheibe ½“
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,

**ohne** - Fertigmontagezubehör,

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.678.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelemente für Urinal

**Duofix Montageelement für Urinal Geberit Preda/Selva/Tamina m. integr. Steuerung, BH 130 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei stufenlos verstellbaren Keramikbefestigungen M8,
* Wandscheibe ½“
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Fertigmontagezubehör,

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.672.00.2

**Duofix Montageelement für Taro Nova und Tamaro 4009.0, Bauhöhe 144 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei kompletten Keramikbefestigungen M8,
* eingebautem Rohbauset 116.001 zu Geberit Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009
* Einlaufbogen Ø 32 mm x 1’’,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Anschlussgarnitur,
* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Fertigmontagezubehör,

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.619.00.2

**Duofix Montageelement für Urinal mit verd. RBS 116.001 hinter der Keramik**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei stufenlos verstellbaren Keramikbefestigungen M8,
* eingebautem neuem Rohbauset 116.001 zu Geberit Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009
* Rohbauset hinter der Keramik positionierbar
* Einlaufbogen Ø 32 mm,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Anschlussgarnitur,
* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Fertigmontagezubehör, Sensorsifon

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.613.00.2 Universal

Art. Nr.: 111.614.00.2 Tamaro

**Duofix Montageelement für Urinal wasserlos, BH 112-130 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* zwei stufenlos verstellbaren Keramikbefestigungen M8,
* PE Fertigablaufanschlussbogen Ø 50 mm,
* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Fertigmontagezubehör,

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.671.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelemente für Urinal, BW u. Dusche

**Duofix Montageelement für Bade- und Duschwanne, Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* mit - verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.771.00.2

**Duofix Montageelement für Bade- und Duschwanne, für UP-Armaturen,   
Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* höhenverstellbarer Montageplatte für UP-Armaturen,
* zwei höhenverstell- und wechselbaren Armaturenanschlussplatten,
* Befestigungsmaterial,
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.720.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelemente für Stütz- u. Haltegriffe, Waschmaschine

**Duofix Montageelement für Stütz- und Haltegriffe, Bauhöhe 112 cm**

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- undVormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,
* verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-25cm,
* zwei tiefenverstellbaren Wandwinkeln
* Befestigungsplatte für Stütz- und Haltegriffe,
* Befestigungsmaterial,

**ohne** - Bausatz Vorwandmontage

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.792.00.2

#### Duofix Montagetraverse für AP-Armaturen

Zum Einbau in eine Ständerwand

bestehend aus:

* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.776.00.2

**Duofix Montagetraverse für Waschmaschine**

für den Einbau in eine Ständerwand oder im Trockenbau

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagetraverse mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau
* höhenverstellbarer Armaturenplatte
* komplettem UP-Sifon
* Befestigungsplatte
* Armaturenanschluss ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.778.00.2

Duofix Montageelemente

###### Montageelemente für Speicher

**Duofix Montageelement für E-Speicher und Fernwärmespeicher**

ausschließlich für den Einbau in eine Ständerwand im Trockenbau

Vormontierte Einheit bestehend aus:

* Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau
* Vierpunktbefestigung
* separater Armaturenplatte 100 mm
* Abgangsbogen Ø 50 mm
* Vier Armaturenanschlüssen ½‘‘ mit Schallentkoppelung, Abdichtscheibe und Schwitzwasserisolierung
* Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.777.00.2

Duofix Montageelemente

###### Systemteile Duofix System

**Duofix Systemschiene, Set 2 Stk. Mit je 3m, samt Befestigungsmaterial.**

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.979.00.1

**Duofix Systemwandanker-Set**

Für die Montage in die Duofix-Systemschiene

Tiefenverstellbar 13-20cm

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.080.00.1

**Duofix Systemständer teilhoch 82-112cm**

Für den Einbau in Duofix System als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.825.00.2

**Duofix Systemständer teilhoch 112-144cm**

Für den Einbau in Duofix System als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.079.00.2

**Duofix Systemständer raumhoch**

Für den Einbau in eine raumhohe Duofix-Systemwand

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.085.00.1 Ständerhöhe 220-280cm

Art. Nr.: 111.086.00.1 Ständerhöhe 260-320cm

Art. Nr.: 111.087.00.1 Ständerhöhe 300-360cm

Art. Nr.: 111.088.00.1 Ständerhöhe 340-400cm

**Duofix Paneel**

Für die einlagige Beplankung einer Duofix-Systemwand

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.808.00.1

**Paneelschraube**

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 451.030.00.1

**Spachtelmasse imprägniert**

Zum verspachteln von Geberit-Paneelen

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 464.015.00.1