Ausschreibungstexte 2022

### Geberit Silent-PP Abwasser Stecksystem

**Vorbeschrieb:**

Rohr:

3-Schicht-Rohr aus mineralstoffverstärktem PP-C, mit angeformter Muffe und eingelegten Lippendichtringen aus EPDM.

Ringsteifigkeit > 4 kN/m²; Temperaturbeständig bis max. 90°C

* Innenschichte: PP-C, UV-Stabilisiert, glatte Oberfläche, Farbe Weiß
* Mittelschichte: PP-MD (mineralstoffverstärkt), hohe Ringsteifigkeit und Stabilität, Farbe grau
* Außenschichte: PP-C, UV-Stabilisiert, Farbe schwarz

Formstücke:

Einschichtig aus mineralstoffverstärktem PP-MD, mit angeformten Muffen und eingelegtem EPDM-Lippendichtringen, UV-Stabilisation durch Beigabe von Russ, Temperaturbeständig bis max. 100°C, mit Griffrippen und angeformter Einstecktiefenmarkierung sowie Positionsmarkierungen.

Rohrinstallation:

Die Verlegung muß nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers erfolgen.

Für die Ausführung der Abwasserinstallation sind sämtliche relevanten Normen zu beachten, speziell ÖN EN 12056 und ÖN B 2501 in der jeweils letztgültigen Fassung. Diese sind wie die hersteller-spezifischen Angaben von der ausführenden Firma zu beachten und einzuhalten.

Erweitere Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Einheitspreise:

Anteil Material:

In die Einheitspreise für die Rohre je Meter und die Formstücke/Stück sind einzukalkulieren:

- Kosten Rohre

- Kosten für alle Form- und Verbindungsstücke mit Ausnahme der in LV angeführten
 Positionen.

- Kosten Befestigung wie Schellen (Gleit, Fixpunkt), Tragschalen, Zubehör inkl. aller
 erforderlichen Tragekonstruktionen zur Aufnahme der Befestigungen in korrosionsfester
 schalldämmender Ausführung

- Kosten für Klein- und Dichtmaterialien sowie Verschnitt

- Kosten für Transport, Lagerung, Einbringung etc.

Anteil Lohn:

In den Einheitspreisen für Rohre samt Form- u. Verbindungsstücken sind einzukalkulieren:

- Kosten für die Herstellung der Verbindungen, sowie die Montage des Systems unabhängig
 der Verlegeart.

- Kosten für die Montage der Rohrbefestigungen wie beschrieben befestigt am jeweiligen
 Baukörper z.B. mittels Metalldübel oder Ähnlichem.

- Kosten für Stemm- und Durchbruchsarbeiten, Bohrungen etc. sofern diese nicht extra im LV
 berücksichtigt sind.

einkalkulierter Zuschlag Material ..............%

Fabrikat: Geberit

### Rohre

**Silent-PP Rohr Ø 32 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.000.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 32 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.001.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 32 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.002.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 32 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.004.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 32 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.005.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 32 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.006.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 32 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.007.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 40 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.100.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 40 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.101.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 40 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.102.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 40 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.104.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 40 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.105.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 40 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.106.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 40 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.107.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 50 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.200.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 50 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.201.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 50 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.202.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 50 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.204.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 50 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.205.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 50 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.206.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 50 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.207.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 75 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.300.14.1

### Rohre

**Silent-PP Rohr Ø 75 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.301.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 75 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.302.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 75 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.304.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 75 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.305.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 75 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.306.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 75 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.307.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 90 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.400.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 90 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.401.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 90 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.402.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 90 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.404.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 90 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.405.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 90 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.406.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 90 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.407.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 110 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.500.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 110 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.501.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 110 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.502.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 110 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.504.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 110 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.505.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 110 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.506.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 110 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.507.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 125 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.600.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 125 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.601.14.1

### Rohre

**Silent-PP Rohr Ø 125 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.602.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 125 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.604.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 125 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.605.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 125 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.606.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 125 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.607.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 160 / L 150**

wie beschrieben, Länge 150mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.700.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 160 / L 250**

wie beschrieben, Länge 250mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.701.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 160 / L 500**

wie beschrieben, Länge 500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.702.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 160 / L 1000**

wie beschrieben, Länge 1000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.704.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 160 / L 1500**

wie beschrieben, Länge 1500mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.705.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 160 / L 2000**

wie beschrieben, Länge 2000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.706.14.1

**Silent-PP Rohr Ø 160 / L 3000**

wie beschrieben, Länge 3000mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.707.14.1

### Bögen 15°

**Silent-PP Bogen 15° Ø 32**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.020.14.1

**Silent-PP Bogen 15° Ø 40**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.120.14.1

**Silent-PP Bogen 15° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.220.14.1

**Silent-PP Bogen 15° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.320.14.1

**Silent-PP Bogen 15° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.420.14.1

**Silent-PP Bogen 15° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.520.14.1

**Silent-PP Bogen 15° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.620.14.1

**Silent-PP Bogen 15° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.720.14.1

### Bögen 30°

**Silent-PP Bogen 30° Ø 32**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.021.14.1

**Silent-PP Bogen 30° Ø 40**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.121.14.1

**Silent-PP Bogen 30° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.221.14.1

**Silent-PP Bogen 30° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.321.14.1

**Silent-PP Bogen 30° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.421.14.1

**Silent-PP Bogen 30° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.521.14.1

**Silent-PP Bogen 30° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.621.14.1

**Silent-PP Bogen 30° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.721.14.1

### Bögen 45°

**Silent-PP Bogen 45° Ø 32**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.022.14.1

**Silent-PP Bogen 45° Ø 40**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.122.14.1

**Silent-PP Bogen 45° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.222.14.1

**Silent-PP Bogen 45° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.322.14

**Silent-PP Bogen 45° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.422.14.1

**Silent-PP Bogen 45° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.522.14.1

**Silent-PP Bogen 45° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.622.14.1

**Silent-PP Bogen 45° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.722.14.1

### Bögen 67,5°

**Silent-PP Bogen 67,5° Ø 32**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.023.14.1

**Silent-PP Bogen 67,5° Ø 40**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.123.14.1

**Silent-PP Bogen 67,5° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.223.14.1

**Silent-PP Bogen 67,5° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.323.14.1

### Bögen 67,5°

**Silent-PP Bogen 67,5° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.423.14.1

**Silent-PP Bogen 67,5° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.523.14.1

**Silent-PP Bogen 67,5° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.623.14.1

**Silent-PP Bogen 67,5° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.723.14.1

### Bögen 87,5°

**Silent-PP Bogen 87,5° Ø 32**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.024.14.1

**Silent-PP Bogen 87,5° Ø 40**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.124.14.1

**Silent-PP Bogen 87,5° Ø 50**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.224.14.1

**Silent-PP Bogen 87,5° Ø 75**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.324.14.1

**Silent-PP Bogen 87,5° Ø 90**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.424.14.1

**Silent-PP Bogen 87,5° Ø 110**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.524.14.1

**Silent-PP Bogen 87,5° Ø 125**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.624.14.1

**Silent-PP Bogen 87,5° Ø 160**

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit

### Art. Nr.: 390.724.14.1

### Abzweige

**Silent-PP Abzweige Ø 32**

egal oder reduziert, 45° für waagrechten Einbau, 88 1/2° für Fallleitungen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.046.14.1

**Silent-PP Abzweige Ø 40**

egal oder reduziert, 45° für waagrechten Einbau, 88 1/2° für Fallleitungen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.147.14.1

**Silent-PP Abzweige Ø 50**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.248.14.1

**Silent-PP Abzweige Ø 75**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.349.14.1

**Silent-PP Abzweige Ø 90**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.454.14.1

**Silent-PP Abzweige Ø 110**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.555.14.1

**Silent-PP Abzweige Ø 125**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.652.14.1

**Silent-PP Abzweige Ø 160**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.753.14.1

### Sonderabzweige

**Silent-PP Bogenabzweig zweifach 87,5°**

**Ø 90/90/90**

Bogenabzweig zweifach, Anschlüsse 180° versetzt, mit Innenradius, zum Einbau in Fallleitungen,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.466.14.1

**Silent-PP Bogenabzweig zweifach 87,5°**

**Ø 110/110/75**

Bogenabzweig zweifach, Anschlüsse 180° versetzt, mit Innenradius, zum Einbau in Fallleitungen,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.567.14.1

**Silent-PP Bogenabzweig zweifach 87,5°**

**Ø 110/110/110**

Bogenabzweig zweifach, Anschlüsse 180° versetzt, mit Innenradius, zum Einbau in Fallleitungen,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.566.14.1

**Silent-PP Eckabzweig Ø 110/110/110**

Eckabzweig zum Einbau in Fallleitungen, 90° Innenwinkel, Fallleitung d110

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.559.14.1

**Silent-PP Eckabzweig Ø 125/110/110**

Eckabzweig zum Einbau in Fallleitungen, 90° Innenwinkel, Fallleitung d 125

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.662.14.1

**Silent-PP Kombiabzweig Ø 90/90/50**

Kombiabzweig mit Anschlüssen in gleiche Richtung, Fallleitung d 90

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.456.14.1

**Silent-PP Kombiabzweig Ø 110/90/50**

Kombiabzweig mit Anschlüssen in gleiche Richtung, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.556.14.1

**Silent-PP Kombiabzweig Ø 110/110/50**

Kombiabzweig mit Anschlüssen in gleiche Richtung, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.558.14.1

**Silent-PP Kombieckabzweig re, Ø 110/110/75**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.560.14.1

**Silent-PP Kombieckabzweig re, Ø 110/110/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.565.14.1

**Silent-PP Kombieckabzweig re, Ø 110/90/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.562.14.1

**Silent-PP Kombieckabzweig re, Ø 90/90/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 90

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.462.14.1

**Silent-PP Kombieckabzweig li, Ø 110/110/75**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.561.14.1

**Silent-PP Kombieckabzweig li, Ø 110/110/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.578.14.1

**Silent-PP Kombieckabzweig li, Ø 90/90/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 90

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.470.14.1

**Silent-PP Kombieckabzweig li, Ø 110/90/50**

Kombi-Eckabzweig, Anschlüsse 90° versetzt, kleinerer Anschluss unten, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.570.14.1

**Silent-PP Schachtabzweig li, Ø 110/75/110**

Schachtabzweig, Anschlüsse 90° versetzt auf gleicher Höhe, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.564.14.1

**Silent-PP Schachtabzweig re, Ø 110/75/110**

Schachtabzweig, Anschlüsse 90° versetzt auf gleicher Höhe, Fallleitung d 110

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 390.563.14.1

### Reduktionen

**Silent-PP Reduktionen Ø 50**

Angegeben ist der grösser Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.271.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 75**

Angegeben ist der grösser Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.372.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 90**

Angegeben ist der grösser Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.473.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 110**

Angegeben ist der grösser Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.572.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 125**

Angegeben ist der grösser Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.675.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 160**

Angegeben ist der grösser Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.775.14.1

### Reduktionen kurz

**Silent-PP Reduktionen Ø 75/50**

Reduktion in kurzer Bauweise

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.373.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 90/50**

Reduktion in kurzer Bauweise

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.474.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 90/75**

Reduktion in kurzer Bauweise

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.475.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 110/50**

Reduktion in kurzer Bauweise

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.575.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 110/75**

Reduktion in kurzer Bauweise

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.576.14.1

**Silent-PP Reduktionen Ø 110/90**

Reduktion in kurzer Bauweise

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.577.14.1

### Putzstücke

**Silent-PP Putzstück Ø 50**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.227.14.1

**Silent-PP Putzstück Ø 75**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.327.14.1

**Silent-PP Putzstück Ø 90**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.427.14.1

**Silent-PP Putzstück Ø 110**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.527.14.1

**Silent-PP Putzstück Ø 125**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.627.14.1

**Silent-PP Putzstück Ø 160**

90° mit Verschlusskappe

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.727.14.1

**Silent-PP Putzstück Ø 110 oval**

Putzstück PE mit ovalem Deckel verschraubt, incl. Silent-PP Doppelsteckmuffe, zum Einbau in horizontale Leitungen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 390.503.14.1

**Silent-PP Putzstück Ø 125 oval**

Putzstück PE mit ovalem Deckel verschraubt, incl. Silent-PP Doppelsteckmuffe, zum Einbau in horizontale Leitungen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 390.603.14.1

**Silent-PP Putzstück Ø 160 oval**

Putzstück PE mit ovalem Deckel verschraubt, incl. Silent-PP Doppelsteckmuffe, zum Einbau in horizontale Leitungen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 390.703.14.1

### Langmuffen

**Silent-PP Langmuffe Ø 40**

zu Reperaturzwecken

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.118.14.1

**Silent-PP Langmuffe Ø 50**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.218.14.1

**Silent-PP Langmuffe Ø 75**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.318.14.1

**Silent-PP Langmuffe Ø 90**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.418.14.1

**Silent-PP Langmuffe Ø 110**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.518.14.1

**Silent-PP Langmuffe Ø 125**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.618.14.1

**Silent-PP Langmuffe Ø 160**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.718.14.1

### Doppel-/Überschubmuffen

**Silent-PP Doppel-/Überschubmuffe Ø 32**

zu Reperaturzwecken

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.017.14.1

**Silent-PP Doppel-/Überschubmuffe Ø 40**

zu Reperaturzwecken

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.117.14.1

**Silent-PP Doppel-/Überschubmuffe Ø 50**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.217.14.1

**Silent-PP Doppel-/Überschubmuffe Ø 75**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.317.14.1

**Silent-PP Doppel-/Überschubmuffe Ø 90**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.417.14.1

**Silent-PP Doppel-/Überschubmuffe Ø 110**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.517.14.1

**Silent-PP Doppel-/Überschubmuffe Ø 125**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.617.14.1

**Silent-PP Doppel-/Überschubmuffe Ø 160**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.717.14.1

### Siphonanschlüsse

**Silent-PP Anschlussstutzen**

Für Siphonanschluss, unabhängig welche Dimension

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.281.14.1

**Silent-PP Anschlussbogen**

Für Siphonanschluss, unabhängig welche Dimension

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: z.B. 390.283.14.1

### Übergang Silent-PP auf Silent-db20

**Silent-PP Übergangsmuffe Ø 56/50**

Übergang von Silent-PP auf Silent-db20, mit integriertem Krallring

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.296.14.1

**Silent-PP Übergangsmuffe Ø 75**

Übergang von Silent-PP auf Silent-db20, mit integriertem Krallring

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.396.14.1

**Silent-PP Übergangsmuffe Ø 90**

Übergang von Silent-PP auf Silent-db20, mit integriertem Krallring

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.496.14.1

**Silent-PP Übergangsmuffe Ø 110**

Übergang von Silent-PP auf Silent-db20, mit integriertem Krallring

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.596.14.1

**Silent-PP Übergangsmuffe Ø 125**

Übergang von Silent-PP auf Silent-db20, mit integriertem Krallring

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.696.14.1

**Silent-PP Übergangsmuffe Ø 160**

Übergang von Silent-PP auf Silent-db20, mit integriertem Krallring

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.796.14.1

### Systemrohrschelle M8/M10 gedämmt

**Silent-PP Systemrohrschelle Ø 32**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Schnellverschluss, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.099.26.1

**Silent-PP Systemrohrschelle Ø 40**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Schnellverschluss, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.199.26.1

**Silent-PP Systemrohrschelle Ø 50**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Schnellverschluss, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.299.26.1

**Silent-PP Systemrohrschelle Ø 75**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Schnellverschluss, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.399.26.1

**Silent-PP Systemrohrschelle Ø 90**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Schnellverschluss, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.499.26.1

**Silent-PP Systemrohrschelle Ø 110**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Schnellverschluss, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.599.26.1

**Silent-PP Systemrohrschelle Ø 125**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Schnellverschluss, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.699.26.1

**Silent-PP Systemrohrschelle Ø 160**

Stahlrohrschelle mit Dämmeinlage und Schnellverschluss, Kombimutter M8/M10

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.799.26.1

### Haltekralle

**Silent-PP Haltekralle Ø 32**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-PP als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.008.14.1

**Silent-PP Haltekralle Ø 40**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-PP als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.108.14.1

**Silent-PP Haltekralle Ø 50**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-PP als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.208.14.1

**Silent-PP Haltekralle Ø 75**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-PP als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.308.14.1

**Silent-PP Haltekralle Ø 90**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-PP als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.408.14.1

**Silent-PP Haltekralle Ø 110**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-PP als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.508.14.1

**Silent-PP Haltekralle Ø 125**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-PP als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.608.14.1

**Silent-PP Haltekralle Ø 160**

Haltekralle zur Auszugssicherung bei Verwendung von Silent-PP als konventionelle Regenwasserleitung, Edelstahl, bis max. 2,0 bar

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 390.708.14.1

### Brandverschlüsse

**Brandverschluss Ø 40 – 56**

zur feuerbeständigen Rohrabschottung für Wände u Decken, EI90 EN geprüfte Ausführung, zum nachträglichen Einbau bei Geberit HDPE, Silent-db20, Silent-Pro und Silent-PP Ablaufprogramm.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.300.00.1

**Brandverschluss Ø 63 – 75**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.301.00.1

**Brandverschluss Ø 90**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.302.00.1

**Brandverschluss Ø 110**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.303.00.1

**Brandverschluss Ø 125 / Ø 135**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.304.00.1

**Brandverschluss Ø 160**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 348.305.00.1

### Rohrbelüfter

**Rohrbelüfter Ø 32 - 50**

zur Belüftung von Einzel- oder Sammel-anschlussleitungen bei Schwerkraft-entwässerungsanlagen, incl. Anschlussmanschette und Wärmedämmung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 303.900.00.1

**Rohrbelüfter Ø 75 - 110**

zur Belüftung von Einzel- oder Sammel-anschlussleitungen bei Schwerkraft-entwässerungsanlagen, incl. Anschlussmanschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 307.006.00.1