**Geberit Urinal Renova S
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix xxx oder Huter HU-xxxxx

Eigenschaften:

- Spülrandlos Rimfree Design
- ergonomisches Design für komfortable
Nutzung

- einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Spülverteiler von vorne austauschbar

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Renova S

Art. Nr.: 503.100.00.1

**Geberit Urinal Renova S, KeraTect
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix xxx oder Huter HU-xxxxx

Eigenschaften:

- Spülrandlos Rimfree Design
- ergonomisches Design für komfortable
Nutzung

- einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Spülverteiler von vorne austauschbar

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Renova S

Art. Nr.: 503.100.00.8

**Geberit Urinal Renova S mit Deckel
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix xxx oder Huter HU-xxxxx

Eigenschaften:

- Spülrandlos Rimfree Design
- ergonomisches Design für komfortable
Nutzung

- einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Spülverteiler von vorne austauschbar

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Urinaldeckel mit Absenkautomatik

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Renova S

Art. Nr.: 503.110.00.1

**Geberit Urinal Renova S mit Deckel, KeraTect
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix xxx oder Huter HU-xxxxx

Eigenschaften:

- Spülrandlos Rimfree Design
- ergonomisches Design für komfortable
Nutzung

- einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Spülverteiler von vorne austauschbar

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Urinaldeckel mit Absenkautomatik

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Renova S

Art. Nr.: 503.110.00.8

**Geberit Urinal Renova M
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix xxx oder Huter HU-xxxxx

Eigenschaften:

- Spülrandlos Rimfree Design
- ergonomisches Design für komfortable
Nutzung

- einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Spülverteiler von vorne austauschbar

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Renova M

Art. Nr.: 503.120.00.1

**Geberit Urinal Renova M, KeraTect
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix xxx oder Huter HU-xxxxx

Eigenschaften:

- Spülrandlos Rimfree Design
- ergonomisches Design für komfortable
Nutzung

- einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Spülverteiler von vorne austauschbar

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Renova M

Art. Nr.: 503.120.00.8

**Geberit Urinal Renova L
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix xxx oder Huter HU-xxxxx

Eigenschaften:

- Spülrandlos Rimfree Design
- ergonomisches Design für komfortable
Nutzung

- einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Spülverteiler von vorne austauschbar

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Renova L

Art. Nr.: 503.130.00.1

**Geberit Urinal Renova L, KeraTect
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix xxx oder Huter HU-xxxxx

Eigenschaften:

- Spülrandlos Rimfree Design
- ergonomisches Design für komfortable
Nutzung

- einfache Montage mit bewährter Befestigungstechnik

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Spülverteiler von vorne austauschbar

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Renova L

Art. Nr.: 503.130.00.8