Ausschreibungstexte 2022

#### Geberit konventionelle Dachentwässerung

#### Dachwassereinlauf

## Bitumeneinlauf konventionell 6L

bestehend aus Grundkörper aus CRNI, zum normgemäßen Bitumenanschluss, CRNI Abgangsstutzen d110mm, Bauschutz und Laubkorb

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 359.037.00.1

## Folieneinlauf konventionell 7L

Für alle Dachfolien (Ausnahme Folien mit Vliesbeschichtung) geeignet,

Einlaufkörper aus Edelstahl, weichmacherfreie EPDM Konturdichtung, Edelstahlklemmflansch, Laubkorb, Abgangsstutzen PE d110mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 359.013.00.1

 **Zubehör**

**Dampfsperrenanschluss konv.**

Anschlusselement für Dampfsperre passend zu konventionellen Einläufen, aus CRNI, incl. Isolation, Anschlussstutzen PE d110mm,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 359.147.00.1