# Waschtisch Siphons

**Waschtisch Direktsiphon Ø 32, weiß**

in ABS, mit verstellbarem Einlauf, flachdichtend mit Bördel, komplett mit Abgangsrohr u. Rosetten, incl. Dichtungsmaterial, für Schaftventil 5/4’’

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.034.11.1

**Waschtisch Direktsiphon Ø 32, verchromt**

Wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.034.21.1

**Waschtisch Direktsiphon Ø 40, weiß**

Wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.035.11.1

**Waschtisch Direktsiphon Ø 40, verchromt**

Wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.035.21.1

**Ab- und Überlaufventil Clou, für Waschtische ohne Überlauf**

mit schwenkbarem Ablaufstutzen 11/4‘‘, Kabelzug und Drehgriff verchromt,Ventilkelch verchromt, Überlaufrohr, Überlaufsicherung, incl. Stopfen, ohne Ventilabdeckung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.019.00.1

**Ab- und Überlaufventil Clou, für Waschtische ohne Überlauf**

mit schwenkbarem Ablaufstutzen 11/4‘‘, Hebel-gestänge für Exzenter, Ventilkelch verchromt, Überlaufrohr, Überlaufsicherung, incl. Stopfen, ohne Ventilabdeckung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.018.00.1

**Ventilabdeckung Clou**

mit Stopfen, verchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 241.993.21.1

**UP-Siphon für WT – KU weiss**

komplett mit Abdeckplatte aus KU, Anschluss-bogen 32 mm, Überwurfmutter 5/4’’, Abgang
50/56 mm, ohne Ablaufventil

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.120.11.1

**UP-Siphon für WT – KU chrom**

Wie vorher beschrieben, jedoch Abdeckplatte glanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.120.21.1

**UP-Siphon für WT – Edelstahl**

komplett mit Abdeckplatte aus Edelstahl, Anschlussbogen 32 mm, Überwurfmutter 5/4’’, Abgang 50/56 mm, ohne Ablaufventil

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.121.00.1

**Zusatzset für KH – Waschtisch**

zu UP-Siphon für Anschluss an Krankenhaus-waschtische ohne Überlauf, incl. transp. Standrohr und Ventilteller

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 240.648.00.1

**Wandeinbaukasten zu UP-Siphon**

Rohbauset für WT-UP-Siphon incl. Befestigungsmaterial, Abgang 50/56mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.125.00.1

**Fertigbauset UP-WT-Siphon – KU weiss**

Bestehend aus Abdeckplatte aus KU, UP-Siphon und Anschlussbogen 32mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.126.11.1

**Fertigbauset UP-WT-Siphon – KU chrom**

Wie vorhin beschrieben, jedoch Abdeckplatte glanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.126.21.1

**Fertigbauset UP-WT-Siphon – Edelstahl**

Bestehend aus Abdeckplatte aus Edelstahl, UP-siphon und Anschlussbogen 32mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.127.00.1

**Röhrensiphon, sperrbar, Ø 40, weiß**

aus PP, absperrbar mit Kugel, Rückstausicherung, Reduktion 5/4’’ / 6/4”

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.860.11.1

**Röhrensiphon, sperrbar, Ø 50, weiß**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.861.11.1

# Waschtisch Siphons

**Waschtisch-Röhrensiphon Ø 40, weiß**

aus PP, 5/4’’ Anschluss, komplett mit Rosette und Dichtungsmaterial, jedoch ohne Ablaufventil.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.100.11.1

**Waschtisch-Röhrensiphon Ø 32, weiß**

aus PP, 5/4’’ Anschluss, komplett mit Rosette und Dichtungsmaterial, jedoch ohne Ablaufventil.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.113.11.1

**Waschtisch-Fertigablauf Ø 40, weiß**

aus PP, Raumsparmodell für Einbauwaschtische, 5/4’’ Anschluss, komplett mit Rosette, Dichtungsmaterial und Reduzierung 5/4’’ / 6/4’’

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.107.11.1

**WT – Raumsparsifon Ø 32, weiß**

aus PP, Raumsparmodell für Waschtische, schmale Bauform, mit Hydraulikelement, für Reinigung zugängig, 5/4’’ Anschluss

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.116.11.1

**WT – Raumsparsifon Ø 40, weiß**

aus PP, Raumsparmodell für Waschtische, schmale Bauform, mit Hydraulikelement, für Reinigung zugängig, 5/4’’ Anschluss

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.117.11.1

# Waschtisch Fertigablauf

**WT- Direktsiphon mit Druckbetätigung**

**Ø 32/40 verchromt**

aus ABS, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 45mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.021.21.1

**WT – Raumsparsifon mit freiem Auslauf**

**Ø 32, weiß**

aus PP, für platzsparenden Einbau, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 20mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.084.21.1

**WT – Raumsparsifon mit freiem Auslauf**

**Ø 40, weiß**

aus PP, für platzsparenden Einbau, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 20mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.093.21.1

**WT – Raumsparsifon mit freiem Auslauf**

**Ø 32, weiß**

aus PP, für platzsparenden Einbau, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 45mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.091.21.1

**WT – Raumsparsifon mit freiem Auslauf**

**Ø 40, weiß**

aus PP, für platzsparenden Einbau, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 45mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.092.21.1

**WT – Raumsparsifon mit Hebelbetätigung**

**Ø 32, weiß**

aus PP, für platzsparenden Einbau, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 45mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.072.21.1

**WT – Raumsparsifon mit Hebelbetätigung**

**Ø 40, weiß**

aus PP, für platzsparenden Einbau, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 45mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.074.21.1

**WT – Raumsparsifon mit Druckbetätigung**

**Ø 32, weiß**

aus PP, für platzsparenden Einbau, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 45mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.073.21.1

**WT – Raumsparsifon mit Druckbetätigung**

**Ø 40, weiß**

aus PP, für platzsparenden Einbau, mit Ventilabdeckung verchromt, Ablaufventil 45mm, Direktsiphon und Manschette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.075.21.1

**Ab- und Überlaufgarnitur Clou Ø 32 weiß, Raumsparmodel für Waschtische ohne Überlauf**

mit Hebelgestänge, komplett mit Ventil- abdeckung verchromt, Stopfen, Ablaufventil, Direktsiphon und Überlaufsicherung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.049.21.1

**Ab- und Überlaufgarnitur Clou Ø 40 weiß, Raumsparmodel für Waschtische ohne Überlauf**

mit Hebelgestänge, komplett mit Ventil- abdeckung verchromt, Stopfen, Ablaufventil, Direktsiphon und Überlaufsicherung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.059.21.1

# Badewannenabläufe

**Badewannenablauf, d 52**

PP grau, mit CrNi-Kabelzug, drehbarem Abgangsbogen, Anschlussmöglichkeit 40/50 mm, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, ohne Fertigbauset

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.595.00.6

**Badewannenablauf, d 52 verlängert**

Wie vorhin beschrieben, jedoch verlängertes Überlaufrohr

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.612.00.6

**Fertigmontageset Ab-/Überlauf, d 52, chrom**

komplett mit Ventilstöpsel und Drehgriff glanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.281.21.1

**Fertigmontageset Ab-/Überlauf, d 52, weiß**

komplett mit Ventilstöpsel und Drehgriff weiß-alpin

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.281.11.1

**Fertigmontageset Ab-/Überlauf, d 52, zweiteilig chrom**

komplett mit Ventilstöpsel und Drehgriff glanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.300.21.1

**Fertigmontageset Ab-/Überlauf, d 52, zweiteilig schwarz**

komplett mit Ventilstöpsel und Drehgriff mattschwarz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.300.14.1

**Fertigmontageset Ab-/Überlauf, d 52, zweiteilig chrom/weiß**

komplett mit Ventilstöpsel und Drehgriff Deckplatte: weiß

Designring: glanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.300.KJ.1

**PushControl Badewannenablauf, d 52**

PP grau, mit Druckbetätigung, mit CrNi-Kabelzug, drehbarem Abgangsbogen, Anschlussmöglichkeit 40/50 mm, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, incl. verchromte Sichtteile und Ventilstopfen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.755.21.6

**PushControl Badewannenabl. lang, d 52**

PP grau, mit Druckbetätigung, mit CrNi-Kabelzug, drehbarem Abgangsbogen, Anschlussmöglichkeit 40/50 mm, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, incl. verchromte Sichtteile und Ventilstopfen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.756.21.6

**PushControl Badewannenabl. hoch, d 52**

PP grau, mit Druckbetätigung, mit CrNi-Kabelzug, drehbarem Abgangsbogen, Anschlussmöglichkeit 40/50 mm, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, incl. verchromte Sichtteile und Ventilstopfen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.757.21.6

# Badewannenein- / Abläufe

**Badewannenein- / Ablauf, d 52**

PP grau, verchromtes Ablaufventil, drehbarer Abgangsbogen 40/50 mm, dreh- und steckbarer Wasseranschlusswinkel mit 1/2‘‘ Außengewinde bzw. Masterfix, Einlaufstrahl ausrichtbar, ohne Rohrtrenner, ohne Fertigbauset

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.702.00.6

**Badewannenein- / Ablauf, d 52 verlängert**

Wie vorhin beschrieben, jedoch verlängertes Überlaufrohr

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.703.00.6

**Fertigmontageset Ein-, Ab-/Überlauf, d 52, chrom**

komplett mit Strahlregler, Ventilstöpsel und Drehgriff

glanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.481.21.1

**Fertigmontageset Ein-, Ab-/Überlauf, d 52, schwarz**

komplett mit Strahlregler, Ventilstöpsel und Drehgriff

mattschwarz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.481.14.1

**Fertigmontageset Ein-, Ab-/Überlauf, d 52, chrom/weiß**

komplett mit Strahlregler, Ventilstöpsel und Drehgriff

Deckplatte: weiß

Designring: glanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.481.KJ.1

# Duschwannenabläufe

**Duschwannenablauf 50**

PP grau, für Duschwannen mit 52mm Ventilloch, Bauhöhe 85mm, beidseitige Dichtung, Abgangsrohr 40/50mm, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, incl. Dichtungen und Zubehör, ohne Fertigbauset

Ablaufleistung 0,4 l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.698.00.1

**Ablaufdeckel 50, chrom**

Sichtteil zu d 50 DWA, Kunststoff hochglanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.280.21.1

**Duschwannenablauf 90, SH50**

PP grau, für Duschwannen mit 90mm Ventilloch, Bauhöhe 80mm, umlaufende Dichtung, Abgangsstutzen 50mm, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, incl. Dichtungen und Zubehör, ohne Fertigbauset

Ablaufleistung 0,65 l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.550.00.1

**Duschwannenablauf 90, SH30**

PP grau, für Duschwannen mit 90mm Ventilloch, Bauhöhe 60mm, umlaufende Dichtung, Abgangsstutzen 40mm, Sperrwasserhöhe 30 mm, incl. Dichtungen und Zubehör, ohne Fertigbauset

Ablaufleistung 0,5 l/s

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.581.00.1

**Duschwannenablauf 90, CF**

PP grau, für Duschwannen mit 90mm Ventilloch, für die stockwerksdurchdringende Installation (CrossFloor), umlaufende Dichtung, Abgangsstutzen 50mm, incl. Dichtungen und Zubehör, ohne Fertigbauset

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.592.00.1

**Ablaufdeckel 90, chrom**

Sichtteil zu d 90 DWA, Kunststoff hochglanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.265.21.1

**Ablaufdeckel 90, weiß**

Sichtteil zu d 90 DWA, Kunststoff

weiß-alpin

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.265.11.1

**Ablaufdeckel 90, schwarz**

Sichtteil zu d 90 DWA, Kunststoff

mattschwarz

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.265.14.1

**Duschwannen Fertigablauf**

PP grau, für alle Brausetassen ohne Überlauf, drehbarem Abgangsbogen 40/50 mm mit Verschraubung, verchromtes Ablaufventil, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.058.00.1

**Deckel zu Brausetassenfertigablauf glanzverchromt**

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 150.241.21.1

## Standrohr

Zu Brausetassen Fertigablauf, Kunststoff glanzverchromt

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 352.348.21.1

Raumspargarnituren für Spültische

**Spültisch Ablaufgarnitur geschraubt 1teilig, Ø 40**

PP weiß, Ausführung als Raumspargarnitur, Anschluss 6/4’’, komplett mit Geschirr-spülanschluss 1’’, Schlauchtülle, Blindkappe

und Siphon

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.885.11.1

**Spültisch Ablaufgarnitur geschraubt 2teilig, Ø 40**

PP weiß, Ausführung als Raumspargarnitur, Anschluss 6/4’’, komplett mit Geschirr-spülanschluss 1’’, Schlauchtülle, Blindkappe

und Siphon

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.886.11.1

**Spültisch Ablaufgarnitur geschraubt 3teilig, Ø 40**

PP weiß, Ausführung als Raumspargarnitur, Anschluss 6/4’’, komplett mit Geschirr-spülanschluss 1’’, Schlauchtülle, Blindkappe

und Siphon

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.821.11.1

Raumspargarnituren mit Doppelkammersiphon für Spültische

**Spültisch Ablaufgarnitur mit Doppelkammersiphon geschraubt 1teilig,**

**Ø 40**

PP weiß, Ausführung als Raumspargarnitur, Anschluss 6/4’’, komplett mit Geschirrspülanschluss 1’’, Schlauchtülle, Blindkappe und Doppelkammersiphon

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.889.11.1

**Spültisch Ablaufgarnitur Ablaufgarnitur mit Doppelkammersiphon geschraubt 2teilig,**

**Ø 40**

PP weiß, Ausführung als Raumspargarnitur, Anschluss 6/4’’, komplett mit Geschirrspülanschluss 1’’, Schlauchtülle, Blindkappe und Doppelkammersiphon

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.890.11.1

**Spültisch Fertigablauf**

**Spültisch Fertigablauf 1teilig, Ø 40**

PP weiß, Anschluss 6/4’’, komplett mit Geschirrspülanschluss 1’’, Schlauchtülle,
Blindkappe und Siphon

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.713.11.1

**Spültisch Fertigablauf 1teilig, Ø 50**

wie voher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.711.11.1

**Spültisch Fertigablauf 2teilig, Ø 40**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.597.11.1

**Spültisch Fertigablauf 2teilig, Ø 50**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.715.11.1

**Siphons für Waschmaschine und Geschirrspüler**

**UP-Siphon für WM oder Trockner**

Komplett mit Wandeinbaukasten, Chromstahl Abdeckplatte, Abgang 50/56 mm, Schlauchtülle 19/23mm, komplett mit Dichtungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.232.00.1

**UP-Siphon für WM und Trockner**

wie oben angeführt mit zusätzlichem Anschluss für Trockner

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.233.00.1

**UP-Siphon für WM oder Geschirrspüler mit Rosette**

zum direkten Wandeinbau, ohne Wandeinbaukasten, mit Schlauchtülle

und verchromter Abdeckrosette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.234.21.1

**AP-Siphon für Waschmaschine oder Geschirrspüler**

komplett mit weißem Abdeckgehäuse, Winkelschlauchtülle,

drehbarem Abgang Ø 40 mm und Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.768.11.1

**WM – Fertigablauf Ø 40**

aus PP weiß, mit Gummilippendichtung für Schlauchanschluss, Gewindestutzen 1’’,
komplett mit Rohrschelle und Rosette,

Abgang Ø 40 mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.704.11.1

**Fertigablauf Ø 50**

wie vorher beschrieben jedoch mit Abgang Ø 50 mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.702.11.1

**Urinal- und Bidet-Absaugesiphons**

**Urinalsiphon, waagrechter Abgang, Ø 50**

für z.B. Caprino und Kaprun, verdeckter Einbau, komplett mit Dichtung und verchromten Deckkappen zur Urinalbefestigung
geeignet für 1-Liter-Spülmenge

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.945.11.1

**Urinalsiphon, waagrechter Abgang, Ø 50**

für Taro Nova oder Tamaro, sonst wie oben beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.942.11.1

**Urinalsiphon, senkrechter Abgang, Ø 50**

für z.B. Caprino und Kaprun, sonst wie oben beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.947.11.1

**Urinalsiphon, senkrechter Abgang, Ø 50**

für Taro Nova oder Tamaro, sonst wie oben beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.941.11.1

**Urinalsiphon für UP-Montage, Ø 50**

komplett mit Wandeinbaukasten, drehbarem Ablaufrohr und Dichtung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.627.16.1

**Urinal-Fertigablauf, Ø 50**

PP weiß, komplett mit Lippendichtung und Abgangsrohr

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.701.11.1

**Urinal-Fertigablauf, Ø 40**

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 152.607.11.1

**Bidet-Röhrensiphon, Ø 32**

PP weiß, 5/4’’ Anschluß, komplett mit Rosette

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 151.113.11.1