Geberit

Betätigungsplatten, Betätigung von vorne

ab Baujahr September 2001

Kunststoff-Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma01 round

Art. Nr.: 115.770. ......

Kunststoff-Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma01 square

Art. Nr.: 115.660. ......

**Kunststoff-Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma10 round

Art. Nr.: 115.758. ......

**Metall-Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

mit wassersparender Spül- und Stoptaste

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma10 square

Art. Nr.: 115.893. ......

Kunststoff-Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma20 round

Art. Nr.: 115.882. ......

Kunststoff-Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma20 square

Art. Nr.: 115.883. ......

**Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne Glas/Metall**

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma40 round

Art. Nr.: 115.628. .....

**Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne Glas/Metall**

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma40 square

Art. Nr.: 115.629. ......

**Metall-Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma50 round

Art. Nr.: 115.884. ....

**Metall-Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma50 square

Art. Nr.: 115.788. ....

**Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne Glas/Metall**

mit wassersparender 2-Mengen-Spülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma70 square

Art. Nr.: 115.622.xx.1

**Abdeckrahmen für Betätigungsplatte Sigma70**

Zum Abdecken von unsauberen Fliesenkanten

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Sigma70

Art. Nr.: 115.623.xx.1

Geberit

Abdeckplatten für Betätigung von vorne

ab Baujahr September 2001

**Chromstahl Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

mit wassersparender Spül- und Stoptaste

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Mambo

Art. Nr.: 115.628. ……

**Abdeckplatte für UP-Spülkästen mit Fernbetätigung**

mit Spezialschrauben, ohne Auslösetaste

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Abdeckplatte

Art. Nr.: 115.765.11.1 weiß

* + - 1. seidenglanzverchr.

115.798.00.1 Chromstahl

Geberit

Betätigungsplatten, Betätigung von vorne

ab Baujahr September 2001

**WC Design-Betätigungsplatte berührungslos Sigma80 square Glas**

zur berührungslosen WC-Auslösung von Geberit UP-Spülkästen Sigma (UP320/300)

bestehend aus:

- WC-Elektronik infrarotgesteuert (IR)

- Betätigungsplatte Glas mit Lichtbalken

- Tastenbeleuchtung 5-fach einstellbar

- Externer Taster-Eingang

- Glasplatte verriegelbar

- 2-Mengenspülung

* elektrische Hebevorrichtung f. Heberglocke

- Niederspannungs-Servo-Motor

- Steuerelektronik

* Drückerstange, Befestigungsmaterial,

**ohne**  
- Netzteil 12V f. WC-Steuerungen

(z.B.Art. Nr. 115.861.00.6) , erforderlich bei

Netzausführung

**Spülauslösung durch:**

* IR-Automatik beim Weggehen
* Hand-Annäherung an die Auslösetaste

Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis  
9/2001 und Geberit UP-Spülkästen mit  
Betätigung von oben/vorne.

Nicht geeignet für Einwurfschacht WC-Steine

Ohne Netzteil 115.861.00.6

Fabrikat: Geberit

Typ: Berührungslose WC-Auslösung

Art. Nr.: 116.090.xx.6 Ausführung 230V

**DuoFresh Modul für Geruchsabsaugung zu UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

inkl. Ventilator, Einwurfschacht für Spülkastenstick, und Keramikwabenfilter.

Fabrikat: Geberit

Typ mit Benutzerkennung: DuoFresh Modul

Art. Nr.: 115.050.xx.1

Typ mit Tasterschaltung: DuoFresh Modul

Art. Nr.: 115.051.xx.1

Ohne Trafo 115.861.00.6

Ohne Betätigungsplatte Sigma 01,10,20,21,30,50

**Trafo zu DuoFresh Modul und alle WC-Steuerungen 12V ab 1.7.22**

230/12V zu DuoFresh Modul und alle WC-Steuerungen.

Lieferumfang UP-Dose, Leerrohr, und Trafo

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 115.861.00.6

Geberit

Betätigungsplatten, Betätigung von vorne

bis Baujahr September 2001

**Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

mit wassersparender Spül- und Stoptaste

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Jazzline

Art. Nr.: 115.222. ......

**Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

mit wassersparender 2-Mengenspülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Twinline30

Art. Nr.: 115.899. ......

**Betätigungsplatte für UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne**

vandalensicher, mit speziellen Schrauben,

mit wassersparender Spül- Stoptaste

Farbe: Chromstahl

Fabrikat: Geberit

Typ: Highline

Art. Nr.: 115.151.001

**Abdeckplatte für UP-Spülkästen mit Fernbetätigung**

mit Spezialschrauben, ohne Auslösetaste

Farbe: Chromstahl

Fabrikat: Geberit

Typ: Abdeckplatte

Art. Nr.: 115.398.001

Geberit

Betätigungsplatten, Betätigung v. oben/vorne

**Betätigungsplatte Omega20 round für UP-Spülkästen mit Betätigung v. oben/vorne**

mit wassersparender 2-Mengenspülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Omega20 round

Art. Nr.: 115.085.xx.1

**Betätigungsplatte Omega20 square für UP-Spülkästen mit Betätigung v. oben/vorne**

mit wassersparender 2-Mengenspülung

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Omega30 square

Art. Nr.: 115.080.xx.1

**Abdeckplatte**

anstelle Betätigungsplatte von oben/vorne, bei pneumatischer/hydraulischer Fernbedienung, ohne Auslösetasten

Farbe: ...............

Fabrikat: Geberit

Typ: Omega

Art. Nr.: 115.082.xx.1

Geberit

Betätigungsplatten, Betätigung von vorne

**Einwurfrahmen für Spülkastenstein Betätigung von vorne**

Zum einwerfen von handelsüblichen Spülkastensteinen und Geberit Spülkastensticks durch schwenkbare Betätigungsplatte.

Für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320)

Zur Verwendung ausschließlich mit Betätigungsplatten Sigma 01/10/20/21/30/50

Ohne Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Einwurfrahmen

Art. Nr.: 115.610.00.1

**Einwurfrahmen für Spülkastenstein Betätigung von vorne**

Zum einwerfen von Geberit Spülkastensticks durch seitlich schwenkbare Betätigungsplatte.

Für Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320)

Zur Verwendung ausschließlich mit Betätigungsplatten Sigma 01/10/20/21/30/50

Ohne Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Einwurfrahmen

Art. Nr.: 115.062.xx.1