Ausschreibungstexte Fernbetätigungen

Fernbetätigungen pneumatisch

**UP-Handdrücker**

mit Luftschlauch und Pneumatikheber,

mit UP-Dose, Hebetechnik 1-Menge

Fabrikat: Geberit

Typ: UP-Handdrücker

Art. Nr.: 116.040.11.1 weiß

Art. Nr.: 116.040.21.1 hochglanz-verchromt

Art. Nr.: 116.040.JQ.1 chrom matt

**UP-Handdrücker**

mit Luftschlauch und Pneumatikheber,   
mit UP-Dose, Hebetechnik 2-Menge

Fabrikat: Geberit

Typ: UP-Handdrücker

Art. Nr.: 116.042.11.1 weiß

Art. Nr.: 116.042.21.1 hochglanz-verchromt

Art. Nr.: 116.042.JQ.1 chrom matt

**Anstaltendrücker**

verchromt, mit Luftschlauch und Pneumatikheber, zum Einbau in Wänden von   
9 bis 26 cm  
Fabrikat: Geberit

Typ: Anstaltendrücker

Art. Nr.: 115.943.21.1

**Fuß-Wanddrücker**

mit Luftschlauch und Pneumatikheber,   
sichtbare Teile Chromnickelstahl  
Fabrikat: Geberit

Typ: Fuß-Wanddrücker

Art. Nr.: 115.918.00.1

**Fuß-Bodendrücker**

mit Luftschlauch und Pneumatikheber,   
sichtbare Teile Chromnickelstahl  
Fabrikat: Geberit

Typ: Fuß-Bodendrücker

Art. Nr.: 115.439.00.1

Ausschreibungstexte Fernbetätigungen

Fernbetätigungen elektrisch

# Umrüstset inkl. Elektromagnetheber

230 V, mit Anschlusskabel 150 cm, ohne Stativ,

inklusive Umbauset für Geberit 2-Mengen UP-Spülkästen.

Fabrikat: Geberit

Typ: Elektromagnetheber

Art. Nr.: 115.499.001