Ausschreibungstexte 2024

### Silent-Pro Carve Abzweige 3 Muffen

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/50 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.446.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/90 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.442.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/50 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.546.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/90 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.543.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/110 3 Muffen**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, 3 Muffen, für Montage direkt auf BottomTurn Bogen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.542.14.1

### Silent-Pro Carve Abzweige

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/50**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.444.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/75**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.445.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 90/90**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.440.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/50**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.544.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/75**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.545.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/90**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.541.14.1

**Silent-Pro CARVE Abzweig 87,5°**

**Ø 110/110**

Bogenabzweig CARVE zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.540.14.1

### Silent-Pro BottomTurn Bögen

**Silent-Pro BottomTurn Bogen Ø 90**

Umlenkbogen Fallleitung in Sammelleitung, d90, zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, mit Strömungsteiler für durchgehende Luftsäule

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.425.14.1

**Silent-Pro BottomTurn Bogen Ø 110**

Umlenkbogen Fallleitung in Sammelleitung, d110, zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, mit Strömungsteiler für durchgehende Luftsäule

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.525.14.1

### Silent-Pro BackFlip Bögen

**Silent-Pro BackFlip Bogen Ø 90**

Umlenkbogen bei Fallleitungsverzügen von horizontaler Leitung in die senkrechte Leitung, d90, zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, mit spezieller Formgebung für durchgehende Luftsäule

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.426.14.1

**Silent-Pro BackFlip Bogen Ø 110**

Umlenkbogen bei Fallleitungsverzügen von horizontaler Leitung in die senkrechte Leitung, d110, zum Einsatz bei Silent-Pro SuperTube Anlagen, mit spezieller Formgebung für durchgehende Luftsäule

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 393.526.14.1